x.light Q mittel
Deckeneinbau Downlight
Quadratisches Deckeneinbau Downlight mit scharfkantigem Abdeckrahmen aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet glänzend. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 74° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberglänzend, für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist ein quadratischer satinierter Kunststoffring im Abdeckrahmen integriert/eingelegt.
Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: 215mm x 215mm, Einbautiefe: 113mm, Deckenausschnitt: 200mm x 200mm quadratisch
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.658 lm
Systemeffizienz:  66 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 74° 
Gewicht: 1,3 kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar  
Artikelnummer: 808411
Fabrikat: luxwerk