x.light R mittel
Deckeneinbau Downlight Ring
Rundes Deckeneinbau Downlight mit Acrylgasring statt sonst üblichem Metallring. Der Dekorring mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante, Unterseite hochwertig lackiert mit Sandstrahllack. Unterseite scheint als leuchtender Ring unter der Decke zu schweben. Die Decke ist um die Leuchte indirekt aufgehellt. Kombinierte Lichtverteilung aus direktem und indirektem Licht. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 71° Vollwinkel. Mit Kunststoffreflektor, silberglänzend, für rotationssymmetrische, breitstreuende Lichtverteilung und zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Inkl. externem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke. Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 215mm, Einbautiefe: 103mm, Deckenausschnitt: ø 200mm 
Acrylring H: 15mm
Farbe: Plexiglas (transparent, lackiert mit Sandstrahllack)
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.945 lm
Systemeffizienz: 78 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 71° 
Gewicht: 1,5kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
(TastDim, Powerline)
Artikelnummer: 808461
Fabrikat: luxwerk