**Leuchtenname:** x.light R klein Einbaustrahler

**Artikelnummer:** 808455

**Serienbeschreibung:**Rundes Deckeneinbau Downlight <strong>x.light R klein - groß</strong> aus Aluminiumdruckguss mit hochwertiger LED-Lichttechnik. Standard-Abdeckring ersetzt mittels Acryl-Dekorring mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und hochwertig lackierter Unterseite. Die Decke wird um die Leuchte herum indirekt aufgehellt. Kombinierte Lichtverteilung aus direktem und indirektem Licht.<br /><br /><ul>

 <li>Form: Rundes, dekoratives Deckeneinbau-Downlight.</li>

 <li>Material: hochwertiger Aluminiumdruckguss, dient als Kühlkörper.</li>

 <li>Oberfläche: pulverbeschichtet glänzend.</li>

 <li>Dekor-Element (R-Element): Acrylglas-Ring, statt Metallring mit klarer, hochglanzpolierter Außenkante und satinierter Unterseite.</li>

 <li>Indirektes Licht: durch Lichtauskopplung über den Glasring.</li>

 <li>Lichttechnik: Stabilisierte Lichtfarbe für konstante Helligkeit.</li>

 <li>Farbwiedergabe: sehr hoher Farbwiedergabeindex.</li>

 <li>Reflektor: Silberglanz für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung.</li>

 <li>Montage: Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.</li>

 <li>Betriebsgerät: Inklusive externem Konverter zur Montage auf der abgehängten Decke.</li>

 <li>Design: sehr hochwertiges und dekoratives Downlight.</li>

</ul><br /><br />

**Merkmale:**- Dekoratives rundes Downlight

- Elegant leuchtender polierter Lichtglasring

- Decke um die Leuchte wird aufgehellt

- Optimierte Entblendung

- Mit integrierter Abdeckscheibe

- Werkzeugloser Einbau

- Flimmerfreies Licht

- Inkl. Konverter extern

**Mögliche Modifikationen:**- Sonderlackierungen

- CRI>90

- Dimmschnittstellen:

- 1-10V, DALI, KNX, DMX, Casambi und weitere

- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

**Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten:**-

**Gewicht (kg):** 1

**Farbe:** Weiß RAL 9003

**Lichtfarbe / Lichttemperatur (K):** 3000

**Schutzart (-):** IP20

**Schutzklasse (-):** I

**Abmessungen (mm):** Breite: 0mm; Höhe: 118mm; Länge: 0mm

**Einbautiefe (mm):** 103

**Pendellänge (mm):** -

**Deckenausschnitt (mm):** 175

**Gesamtlichtstrom (lm):** 78

**Farbwiedergabeindex Ra (-):** >80

**Lichtaustrittswinkel (Grad):** 71

**Gesamtlichtstrom (lm):** 1945

**Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm):** 1945 / -

**Systemleistung (W):** 25

**Systemleistung direkt / indirekt (W):** 25 / -

**Betriebsgerät:** SCHALTBAR

**Betriebsgerätbeschreibung:** nicht dimmbar / schaltbar

**Einheitliche Blendungsbewertung (URG):** <22

**Lichtverteilung direkt / indirekt (%):** 100 / 0

**Produktvariantenbeschreibung:** -