x.line
LED Linienleuchte Deckenaufbauleuchte mit
Miniraster. Hochwertige minimierte schmale
LED-Linearleuchte ausschließlich direktstrahlend. Das
kleine Trägerprofil ist aus stranggepresstem
Aluminium eloxiert. Im Profil sind hocheffiziente
High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimalem
Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex.

LED Abdeckung Miniraster, besonders gut entblendet, gerichtetes Licht zur Raumakzentuierung. Mittig im Profil ist der Konverter integriert, mit
Blindabdeckung in Profilfarbe. Das Profil ist an den
Stirnseiten jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem
Kunststoff geschlossen. Die Leuchte ist zum Anbau an Decke oder Wand geeignet.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: L: 1.535mm, B: 32mm, H: 36mm
Farbe: gebürstet eloxiert EV1 
Bestückung: 28W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.150 lm
Systemeffizienz:  113 lm/W
Gewicht: 1,8kg
Systemleistung: 28W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 812331
Fabrikat: luxwerk