x.line
LED Linienleuchte Deckenaufbauleuchte mit
Microprismenabdeckung. Hochwertige minimierte schmale
LED-Linearleuchte ausschließlich direktstrahlend. Das
kleine Trägerprofil ist aus stranggepresstem
Aluminium eloxiert. Im Profil sind hocheffiziente
High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimalem
Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex.

LED Abdeckung mit lichttechnisch präzise wirksam
geprägten konischen Microprismen für hocheffiziente
direkte Lichtverteilung. Mittig im Profil ist der
Konverter integriert, mit Blindabdeckung in
Profilfarbe. Das Profil ist an den Stirnseiten
jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem Kunststoff
geschlossen. Die Leuchte ist zum Anbau an Decke oder
Wand geeignet.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: L: 1.535mm, B: 32mm, H: 36mm
Farbe: gebürstet eloxiert EV1 
Bestückung: 28W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.150lm
Systemeffizienz: 113 lm/W
Gewicht: 1,8kg
Systemleistung: 28W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 808091
Fabrikat: luxwerk