x.line-Einbau System
LED Einbauleuchtensystem pro Meter
LED Linienleuchte als hochwertige minimierte LED-lineare Einbauleuchte mit prismierter Acrylglasabdeckung zum Einbau in abgehängten Decken mit Einbaurahmen. Das Einbau- und Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium hergestellt. Das minimierte Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche eloxiert.  
Im Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit  optimalem Wärmemanagement,   direktstrahlend und mit hohem Farbwiedergabeindex.
LED Abdeckung mit Microprismenscheibe für optimale Entblendung und breitstreuende direkte Lichtverteilung. Inkl. Betriebsgerät im Einbaugehäuse bzw. -kanal integriert. Leuchte schnappt mit Feder in Einbaukanal ein. Klemmelemente des Einbaukanals für Deckenstärken 10-20mm. 
Mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Alle Angaben pro Meter.
Abmessungen: L: nach Projektabstimmung 
Einbaukanal: Deckenauschnittsbreite 40mm
Einbautiefe: 82mm
B: 36mm, H: 65mm, Rahmenbreite: 52mm
Farbe: Alu eloxiert EV1 
Bestückung: 25W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 2.815lm
Systemeffizienz: 100 lm/W
Gewicht: 1,9kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 810347
Fabrikat: luxwerk