x.line-P direkt
LED Pendelleuchte direkt
LED Linienleuchte als hochwertige minimierte LED-lineare Pendelleuchte mit Microprismenabdeckung. Das minimierte Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium, eloxiert. Ausführung als Pendelleuchte mit 2 stufenlos höhenverstellbarem Stahlseil und Deckenhalter, sowie transparenter Anschlussleitung, mit rundem Deckenanschlussbaldachin.
Im Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement, direktstrahlend und hohem Farbwiedergabeindex.
LED Abdeckung mit lichttechnisch präzise wirksam geprägten konischen Microprismen für hocheffiziente direkte Lichtverteilung. Mittig im Profil ist der LED-Konverter integriert, mit Blindabdeckung
in Profilfarbe. Das Profil ist an den Stirnseiten jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem Kunststoff geschlossen.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 1.535mm, B: 32mm, H: 36mm
Pendellänge max. 2m
Farbe: Alu eloxiert EV1 
Bestückung: 28W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.150lm
Systemeffizienz: 113 lm/W
Gewicht: 2,2kg
Systemleistung: 28W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 808088
Fabrikat: luxwerk