x.line P schwenkbar
LED Linienleuchte als Pendelleuchte mit
Microprismenabdeckung. Hochwertige minimierte schmale
Schwenkbare LED-Linearleuchte ausschließlich direktstrahlend. Das kleine Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Im Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex.
LED Abdeckung mit lichttechnisch präzise wirksam
geprägten konischen Microprismen für hocheffiziente
direkte Lichtverteilung. Im Profil ist der
Konverter integriert, mit Blindabdeckung in
Profilfarbe. Das Profil ist an den Stirnseiten
jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem Kunststoff
geschlossen. Inkl. runder drehbarer abgependelter Ringe in denen das schlanke Profil gefasst wird und sich +-90° schwenken lässt. Inkl transparenter Zuleitung und rundem Deckenbaldachin.   
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: L: 2.000mm, B: 32mm, H: 32mm
Farbe: gebürstet eloxiert EV1 
Bestückung: 100W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 11.020 lm
Systemeffizienz: 110 lm/W
Gewicht: 3,0 kg
Systemleistung: 100W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
Artikelnummer: 812397
Fabrikat: luxwerk