x.line-Pendel System
LED Pendelleuchtensystem pro Meter
LED Linienleuchte als hochwertige minimierte LED-lineare Anbauleuchte mit durchgehender prismierter Acrylglasabdeckung direkt strahlend. Das minimierte Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche eloxiert. Ausführung als Pendelleuchte mit stufenlos höhenverstellbarem Stahlseil und Deckenhalter, sowie transparenter Anschlussleitung, mit rundem Deckenanschlussbaldachin. Das Profil ist an den Stirnseiten jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem Kunststoff geschlossen.
Im Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement, ausschließlich direkt strahlend mit hohem Farbwiedergabeindex. LED Abdeckung mit Microprismenscheibe für optimale Entblendung und breitstreuende direkte Lichtverteilung.   
Das Betriebsgerät ist beinhaltet zur externen Positionierung z.B. in der abgehängten Decke. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Alle Angaben pro Meter.
Abmessungen: L: nach Projektabstimmung
B: 32mm, H: 72mm
Farbe: Alu eloxiert EV1 
Bestückung: 25W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 2.815lm
Systemeffizienz: 113 lm/W
Gewicht: 1,6kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar zur externen Montage
Artikelnummer: 810350
Fabrikat: luxwerk