x.line-Pendel System
LED Pendelleuchtensystem pro Meter
LED Linienleuchte als hochwertige minimierte LED-lineare Anbauleuchte mit durchgehender prismierter Acrylglasabdeckung direkt und indirekt strahlend. Das minimierte Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche eloxiert. Ausführung als Pendelleuchte mit stufenlos höhenverstellbarem
Stahlseil und Deckenhalter, sowie transparenter Anschlussleitung, mit rundem Deckenanschlussbaldachin. Das Profil ist an den Stirnseiten jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem Kunststoff geschlossen.
Im Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimiertem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex.
LED Abdeckung mit konischen Microprismen beim Direktlichtanteil für hocheffiziente direkte Lichtverteilung und optimale Entblendung. Im oberen Teil des Profils sind freistrahlende LED-Bänder integriert. Indirekte Abdeckung mit hochtransparenten PMMA-Schutzscheiben. Das Betriebsgerät ist beinhaltet zur externen Positionierung z.B. in der abgehängten Decke. Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Alle Angaben pro Meter.
Abmessungen: L: nach Projektabstimmung
B: 32mm, H: 55mm
Farbe: Alu eloxiert EV1 
Bestückung direkt: 26W LED
Bestückung indirekt: 11W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 4.065lm
Systemeffizienz:  110 lm/W
Verteilung: 70% direkt/ 30% indirekt
Gewicht: 1,7kg
Systemleistung: 37W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar zur externen Montage
Artikelnummer: 810351
Fabrikat: luxwerk