x.line-Pendel System
LED Pendelleuchtensystem pro Meter
LED Linienleuchte als hochwertige minimierte LED-lineare Anbauleuchte mit durchgehender prismierter Acrylglasabdeckung direkt und indirekt strahlend. Das minimierte Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche eloxiert. Ausführung als Pendelleuchte mit stufenlos höhenverstellbarem
Stahlseil und Deckenhalter, sowie transparenter Anschlussleitung, mit rundem Deckenanschlussbaldachin. Das Profil ist an den Stirnseiten jeweils mit einer Endkappe aus schwarzem Kunststoff geschlossen.
Im Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimiertem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex.
LED Abdeckung mit konischen Microprismen für hocheffiziente direkte Lichtverteilung und optimale Entblendung. Im oberen Teil des Profils sind freistrahlende LED-Bänder integriert, 
Indirekte Abdeckung mit hochtransparenten PMMA-Schutzscheiben. Das schaltbare Betriebsgerät ist beinhaltet und in der Leuchte integriert. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Alle Angaben pro Meter.
Abmessungen: L: nach Projektabstimmung
B: 32mm, H: 72mm
Farbe: Alu eloxiert EV1 
Bestückung direkt: 23W LED
Bestückung indirekt: 27W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 6.430lm
Systemeffizienz: 129 lm/W
Verteilung: 45% direkt/ 55% indirekt
Gewicht: 2,2kg
Systemleistung: 50W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar integriert
Artikelnummer: 810352
Fabrikat: luxwerk