x.line-Wand 
LED Wandleuchte als hochwertigeminimierte LED-Linienwandleuchte in Doppelprofilausführung.  Das minimierte Trägerprofil ist aus stranggepresstem Aluminium hergestellt, Oberfläche eloxiert. Im vorderen Doppel-Profil sind hocheffiziente High-Brightness-LED-Platinen integriert mit optimalem Wärmemanagement und hohem Farbwiedergabeindex.
LED Abdeckung mit opalem Acrylglas für eine hocheffiziente direkte und indirekte Lichtverteilung.
Im hinteren Wandprofil ist der LED-Konverter integriert. Mit Montagewinkel pulverbeschichtet. An den Stirnseiten jeweils mit Endkappen aus schwarzem Kunststoff. Auch geeignet für vertikale Befestigung.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: L: 566mm
B: 72mm, H: 72mm
Farbe: Alu eloxiert EV1 
Bestückung direkt: 13W LED
Bestückung indirekt: 13W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.100lm
Systemeffizienz: 115 lm/W
Verteilung: 50% direkt/ 50% indirekt
Gewicht: 1,9 kg
Systemleistung: 27W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI integriert
Artikelnummer: 812399
Fabrikat: luxwerk