x.ring 1200
Pendelleuchte
Aluminium Ringleuchte mit H-Profilförmigem Querschnitt zu einem Ring gebogen. Zusammengesetzt aus Innenring und Außenring. Durchmesser der gesamten Ringleuchte 590mm. Querschnitt des Profil B: 45  H: 77mm Metalloberfläche pulverbeschichtet. Obere und untere Abdeckung mit opalen Acrylglasscheiben abgedeckt, segmentiert und stumpf gestoßen, für breitstreuendes direktes und indirektes Licht.
Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 120° Vollwinkel. Abpendelung an senkrecht verlaufenden Stahlseilen, eine transparente Zuleitung, befestigt an einem Stahlseil.
Inkl. externem Betriebsgeräten zur bauseitigen Platzierung. Direktes und indirektes Licht über Dali-Schnittstelle getrennt schalt-/dimmbar. 
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: ø: 1120mm, 
Querschnitt Profil: B: 45mm H: 77mm 
Pendellänge: 2000mm
Farbe: RAL9006 weißaluminium
Bestückung direkt: 53W
Bestückung indirekt: 26W
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom ges.: 9.800lm
Verteilung: 70% direkt/ 30% indirekt
Systemeffizienz: 124 lm/W
Gewicht: 7.8 kg
Systemleistung: 79W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali (kein TD)
Artikelnummer: 810202
Fabrikat: luxwerk