x.treme S 
LED Stehleuchte mit Sensortechnik für Präsenz- und Tageslichtsteuerung. Extrem flacher rechteckiger Leuchtenkopf aus scharfkantigen Alu-Strangpress-Profilen, hochglanzlackiert. Lichtverteilung direkt/indirekt. Direktlicht um 15° nach vorne schwenkbar. Abdeckung des Direktlicht-Anteils mit lichttechnisch präzise wirksamen, geprägten konischen Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung an Einzel- und Doppelarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Lichtaustritt nach oben offen. Direkt- und Indirekt-bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, höchste und optimierter Lichttechnik.
Im Leuchtenkopf ist die Sensortechnik für Präsenzmelder und tageslichtabhängige Steuerung integriert. Direkt- und Indirektanteil gemeinsam schalt-/dimmbar.
Standrohr in rechteckiger Grundform aus Aluminium-Strangpressprofil, hochglanzlackiert. Betriebsgerätegehäuse am Standrohr eingehängt, abnehmbar zum Einlegen in einen Kabelkanal. In Griffhöhe ist im Standrohr ein Sensortaster, zum Schalten und Dimmen der Leuchte, integriert. 
Fußplatte als massive Stahlplatte ausgeführt, mit U-förmigem Ausschnitt für direkte Leuchtenposition am Tisch. Anschluss der Leuchte durch flexible schwarze Zuleitung, Länge 2m mit Schuko-Stecker.
Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, 
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: H: 2.000mm Kopf L: 440 B: 310mm H: 20mm
Farbe: Schwarz Hochglanz
Bestückung direkt: 18W LED 
Bestückung indirekt: 80W LED 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Lichtstrom ges. 11180lm
Verteilung: 15% direkt/ 85% indirekt
Gewicht: 11,6kg
Systemleistung: 110W
System-Effizienz: 102lm/W
Farbwiedergabe: CRI>85
Betriebsgeräte: Konverter dimmbar
Artikelnummer: 803178
Fabrikat: luxwerk