x.treme S 
LED Stehleuchte mit Sensortechnik für Präsenz- und Tageslichtsteuerung. Extrem flacher rechteckiger Leuchtenkopf aus scharfkantigen Alu-Strangpress-Profilen, schwarz matt lackiert. Lichtverteilung direkt/indirekt. Direktlicht um 15° nach vorne schwenkbar. Abdeckung des Direktlicht-Anteils mit lichttechnisch präzise wirksamen, geprägten konischen Microprismen für BAP-gerechte Beleuchtungsstärken und normgerechte Entblendung an Einzel- und Doppelarbeitsplätzen nach EN12464-1/08.2011. Lichtaustritt nach oben offen. Direkt- und Indirektbestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen und optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur,  höchste und optimierter Lichttechnik. Im Leuchtenkopf ist die Sensortechnik für Präsenzmelder und tageslichtabhängige Steuerung integriert. Direkt- und Indirektanteil gemeinsam schalt-/dimmbar.
Standrohr in rechteckiger Grundform aus Aluminium-Strangpressprofil, matt lackiert. Betriebsgerätegehäuse am Standrohr eingehängt, abnehmbar zum Einlegen in einen Kabelkanal. In Griffhöhe ist im Standrohr ein Sensortaster, zum Schalten und Dimmen der Leuchte, integriert. Fußplatte als massive Stahlplatte ausgeführt, mit U-förmigem Ausschnitt für direkte Leuchtenposition am Tisch. Anschluss der Leuchte durch flexible schwarze Zuleitung, Länge 2m mit Schuko-Stecker. Leuchte mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Abmessungen: H: 2.000mm Kopf H: 440 B: 310mm H: 20mm
Farbe: Weiß Matt
Bestückung direkt: 18W LED 
Bestückung indirekt: 80W LED 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Systemlichtstrom ges. 11180lm
Verteilung: 15% direkt/ 85% indirekt
Gewicht: 11,6kg
Systemleistung: 110W
System-Effizienz 102 lm/W
Farbwiedergabeindex: CRI>85
Betriebsgeräte: Konverter dimmbar
Artikelnummer: 805255
Fabrikat: luxwerk