x.well-L
LED Wandleuchte direkt/indirekt
Wandanbauleuchte mit gewölbtem Leuchtengehäuse, pulverbeschichtet.Mit Wandgehäuse zur Aufnahme der integrierten LED- und Betriebstechnik. Wandgehäuse mit klarer Abdeckscheibe (indirekt) und opaler Abdeckscheibe (direkt) zum Schutz der jeweiligen LED-Platinen. Zusätzlich sind im oberen und unteren Bereich opale Kunststoffblenden integriert, um eine Frontaufhellung zu erreichen.
Bestückung mit hocheffizienten Highbrightness-LED-Platinen, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex. 
Lichtverteilung direkt/indirekt breitstreuend.
Inkl. Betriebsgerät im Gehäuse vorverdrahtet integriert. 
Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 600mm, B: 76mm, H: 90mm
Farbe: RAL9003 signalweiß glatt matt
Bestückung:  38W LED
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 5.200lm
Systemeffizienz: 127 lm/W
Verteilung: 15% direkt/ 85% indirekt
Gewicht: 1,4 kg
Systemleistung: 41W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 808711
Fabrikat: luxwerk