x.well-M
LED Wandleuchte direkt/indirekt
Wandanbauleuchte mit gewölbtem Leuchtengehäuse, pulverbeschichtet.Mit Wandgehäuse zur Aufnahme der integrierten LED- und Betriebstechnik. Wandgehäuse mit klarer Abdeckscheibe (indirekt) und opaler Abdeckscheibe (direkt) zum Schutz der jeweiligen LED-Platinen. Zusätzlich sind im oberen und unteren Bereich opale Kunststoffblenden integriert, um eine Frontaufhellung zu erreichen.
Bestückung mit hocheffizienten Highbrightness-LED-Platinen, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex. 
Lichtverteilung direkt/indirekt breitstreuend.
Inkl. Betriebsgerät im Gehäuse vorverdrahtet integriert. 
Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 400mm, B: 75mm, H: 90mm
Farbe: RAL9003 signalweiß glatt matt
Bestückung:  23W LED
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Systemlichtstrom: 3.400lm
Systemeffizienz: 131 lm/W
Verteilung: 15% direkt/ 85% indirekt
Gewicht: 1,1 kg
Systemleistung: 26W
Betriebsgerät: Konverter dimmbar Dali
(DALI-2 DT 6,DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und PowerLine)
Artikelnummer: 806329
Fabrikat: luxwerk