Leuchtenname: x.wise A Aufbauleuchte Power

Artikelnummer: 805081

Serienbeschreibung:
<strong>x.wise A Deckenaufbauleuchte</strong><br /><br />

x.wise Deckenaufbauleuchte mit flachem, rechteckigem Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Für Deckenaufbaumontage als auch für Tragschienensysteme und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.<br /><br /><ul>
 
     <li>Gehäuse: Flaches, rechteckiges Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.</li>
     <li>Abdeckung: Präzise geprägte Microprismenscheibe breitstrahlende Lichtverteilung. </li>
     <li>Lichttechnik: blendfrei für Office-Licht durch speziell beschichteter Microprismenscheibe.</li>
     <li>LED-Technologie:  Bestückt mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen.</li>
     <li>Lichtverteilung:  Breitstrahlend oder asymmetrisch, je nach Variante.</li>
     <li>Betriebsgerät:  LED-Konverter schaltbar ultraflach in der Leuchte integriert.</li>
     <li>Dimmung: Alle Varianten optional mit dimmbaren DALI Betriebsgeräten.</li>
     <li>Montage: Geeignet für die Montage an Decken oder Tragschienensystemen.</li>
</ul><br />

     <strong>3 Varianten:</strong><ul>   
       <li>Basic: Standardlichtstrom</li>
       <li>Power: Mit doppelter Lichtmenge</li>
       <li>Asymmetrisch: Ideal für Wand- und Tafelbeleuchtung</li>
</ul><br /><br />

Merkmale: 
- flaches Aluminiumprofil
- Deckenleuchte LED
- symmetrische Lichtverteilung mit Microprismenscheibe
- asymmetrische Lichtverteilung mit teilsatinierter Abdeckscheibe, ideal als Wandfluter und Tafelleuchte
- BAP-gerecht mit Prismenscheibe
- Betriebselektronik integriert
- flimmerfreies Licht

Mögliche Modifikationen: 
- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white, andere Lichtfarben
- Diverse Dimmschnittstellen
- Größere Lichtleistungen pro Meter bis 5000lm

Auf Anfrage ohne zusätzliche Kosten: 
- Lichtfarbe 2700K Warmweiß

Gewicht (kg): 3,6

Farbe: Weiß RAL 9003, glatt matt

Lichtfarbe / Lichttemperatur (K): 3000

Schutzart (-): IP20

Schutzklasse (-): I

Abmessungen (mm): Breite: 150mm; Höhe: 37mm; Länge: 1200mm

Einbautiefe (mm): -

Pendellänge (mm): -

Deckenausschnitt (mm): -

Gesamtlichtstrom (lm): 125

Farbwiedergabeindex Ra (-): >80

Lichtaustrittswinkel (Grad): 90

Gesamtlichtstrom (lm): 6390

Gesamtlichtstrom direkt / indirekt (lm): 6390 / -

Systemleistung (W): 51

Systemleistung direkt / indirekt (W): 51 / -

Betriebsgerät: SCHALTBAR

Betriebsgerätbeschreibung: nicht dimmbar / schaltbar

Einheitliche Blendungsbewertung (URG): <21

Lichtverteilung direkt / indirekt (%): 100 / 0

Produktvariantenbeschreibung: Alle Varianten auch in dimmbarer DALI Version erhältlich.