x.wise
LED Deckenaufbauleuchte
Flaches Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet zum Deckenanbau. Untere Abdeckung vollflächig mit prismatischer Abdeckung für blendfreie Lichtverteilung. Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, hohem Farbwiedergabeindex und optimierter Lichttechnik. Inklusive LED-Konverter in der Leuchte integriert. Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Abmessungen: L: 1.200, B: 150mm, H: 37mm
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Bestückung: 28W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.825lm
Systemeffizienz: 137 lm/W
Gewicht: 3,6kg
Systemleistung: 28W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 805078
Fabrikat: luxwerk