x.wise-P direkt asymmetrisch
LED Pendelleuchte direkt asymmetrisch
Flaches Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, abgependelt an 2 Stahlseilen mit transparenter Zuleitung und einem runden Deckenbaldachin. Untere Abdeckung vollflächig mit opaler/klarer Abdeckung für blendfreie Lichtverteilung.Asymmetrische Ausrichtung der LED-Technik für normgerechte Beleuchtungsstärken zur Wand/Tafelbeleuchtung. Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, hohem Farbwiedergabeindex und optimierter Lichttechnik. Inklusive LED-Konverter in der Leuchte integriert. Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Abmessungen: L: 1.200mm, B: 150mm, H: 37mm
Pendellänge max. 2m
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Bestückung: 52W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 7.170lm
Systemeffizienz: 138 lm/W
Gewicht: 4,8kg
Systemleistung: 52W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 806750
Fabrikat: luxwerk