x.wise-P direkt/indirekt
LED Pendelleuchte direkt/indirekt
Flaches Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, abgependelt an 2 Stahlseilen mit transparenter Zuleitung und einem runden Deckenbaldachin. Untere Abdeckung vollflächig mit prismatischer Abdeckung für blendfreie Lichtverteilung für normgerechte Ausleuchtung. Indirekte Anteile transparent abgedeckt. Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, hohem Farbwiedergabeindex und optimierter Lichttechnik. Inklusive LED-Konverter in der Leuchte integriert. Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Abmessungen: L: 1.200mm, B: 150mm, H: 37mm
Pendellänge max. 2m
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Bestückung: 58W LED
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 8.080lm
Systemeffizienz: 139 lm/W
Verteilung: 80% direkt/ 20% indirekt
Gewicht: 5,0kg
Systemleistung: 58W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 808026
Fabrikat: luxwerk