x.wise-P direkt
LED Pendelleuchte direkt
Flaches Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, abgependelt an 2 Stahlseilen mit transparenter Zuleitung und einem runden Deckenbaldachin. Untere Abdeckung vollflächig mit prismatischer Abdeckung für blendfreie Lichtverteilung für normgerechte Ausleuchtung. Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, hohem Farbwiedergabeindex und optimierter Lichttechnik. Inklusive LED-Konverter in der Leuchte integriert. Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Abmessungen: L: 1.200mm, B: 150mm, H: 37mm
Pendellänge max. 2m
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Bestückung: 51W LED
Lichtfarbe: 3.000K warmweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 6.390lm
Systemeffizienz: 125 lm/W
Gewicht: 4,1kg
Systemleistung: 51W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 805956
Fabrikat: luxwerk