x.wise-P System direkt
LED Pendelleuchtensystem direkt pro Meter
Flaches Gehäuse aus Alu-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet, abgependelt an 2 Stahlseilen mit transparenter Zuleitung und einem runden Deckenbaldachin. Untere Abdeckung vollflächig mit prismatischer Abdeckung für blendfreie Lichtverteilung für normgerechte Ausleuchtung. Bestückung mit hocheffizienten High-Brightness-LED-Platinen mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierte Farbtemperatur, hohem Farbwiedergabeindex und optimierter Lichttechnik. Inklusive LED-Konverter in der Leuchte integriert. Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Alle Angaben pro Meter.
Abmessungen: L: nach Projektabstimmung 
B: 150mm, H: 37mm
Pendellänge max. 2m
Farbe: RAL9003 signalweiß 
Bestückung: 25W LED
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 3.415lm
Systemeffizienz: 137 lm/W
Gewicht: 3,5kg
Systemleistung: 25W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 810324
Fabrikat: luxwerk