l.encore SL22
Einbauleuchte
Quadratische Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm. Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimaler Entblendung.
Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperatur und hohem Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 110° Vollwinkel. Mit rückseitig in der Leuchte integriertem, schaltbarem LED-Konverter, mit patentiertem Snap-In Verschluss und Anschlussklemme. Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. 
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Abmessungen: 225mm x 225mm, Einbautiefe: 32mm, Deckenausschnitt: 200mm x 200mm quadratisch
Farbe: weiß 
Lichtfarbe: 4.000K neutralweiß
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 1.980 lm 
Systemeffizienz: 90 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 110° 
Gewicht: 0,5 kg
Systemleistung: 22W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 807408
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk